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Habillage mural
ép. 10 mm – Hauteur 2095 mm d’un seul tenant

PRODUIT

Habillage mural ép. 10 mm de chez LDM Equipement.

** Important : la vérification de l’aplomb des murs est impérative avant la mise en œuvre de l’habillage **

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Intégralement réalisés en stratifié compact 10 mm d'épaisseur avec chanfrein périphérique,
- Hauteur maxi d’un panneau = 2095 mm,
- Largeur sur mesure (maxi = 1200 mm),
- Fixation de tasseaux en compact de 10 mm d’épaisseur sur les murs pour support du futur habillage,
- Fixation mécanique des panneaux d’habillage mural sur les tasseaux,
- 1 point de fixation tous les 700 mm maxi en hauteur et en largeur,
- La garde de perçage des panneaux doit être au minimum de 20 mm par rapport aux bords verticaux et horizontaux,
- Les cales pour ajuster l’aplomb des tasseaux ne sont pas fournies, 
- La jonction des panneaux est prévue par un joint creux en prévision de la dilatation,
- L’étanchéité entre les tasseaux et l’habillage mural devra être gérée lors de la pose avec un silicone (non fourni),
- Les perçages, découpes ou toutes autres modifications pour adaptation à l’existant devra être prévus lors de la pose,
- Pour une application dans les pièces humides, il est impératif de s’assurer que le support est sec au moment de la pose. Il convient également de bien vérifier la bonne étanchéité du support,
- Finition avec des cornières en aluminium RAL 7035 pour les angles ouverts et fermés (à votre demande).

NUANCIER

Coloris selon nuancier de la gamme LDM Equipement. 
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